用户需求

1. 技术参数

1、注册证适用范围：注册证产品名称为纤维支气管镜，用于人体气管及支气管的检查。

2、视野角≥90度

3、景深范围不小于3.3-50mm

4、弯曲角度：上≥180度．下≥130度

5、先端硬性部径≤5.0mm，采用圆弧设计

6、软性插入管部径≤5.0mm

7、钳道内径≥2.0mm

8、有效长度≥550mm

9、采用全封闭防水设计，可完全浸泡于溶液中进行清洗及消毒，适合于使用人工消毒及机器自动消毒机洗消；消毒要求符合国家内镜管理规范要求。

1. 配置需求（如需额外配备的模块、探头等）：

1、纤维支气管镜

1.1镜子附件包括但不限于：活检钳、清洗刷、管路灌流器、ETO帽、输液管（细镜）、咬口、插钳口密封阀等

2、测漏器

3、冷光源

1. 售后服务要求：1）免费提供操作、维护、维修培训，有培训计划，至少两名以上医生熟练掌握使用设备全部功能为止。；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；3）保修期：整机保修 3 年（含）以上； 4）注明易损件使用寿命、单价（如电池、探头、导联线等）。5）维护响应时间：≤24小时。6）软件免费重装及升级。7）保外维修人工费免费（含交通、住宿、维修工时等）。8）验收时，要提供该产品有效的注册证、产品合格证、首次本地计量检测合格证（计量设备需提供，包括强检和非强检医疗设备）。9）中标人须承诺在保修期内保证设备开机率＞95%,开机率=（365-故障停机日）/365\*100%,即每年故障停机不超过18天；否则，每超出一天，质保期延长7天。10）保质期内若出现重大设计缺陷、工艺缺陷或发生重大故障（非人为）或故障频率过高，应无条件退货或更换同档次产品（提供生产厂家承诺书）。